***СПИСОК******НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:***

*Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».*

*На основании вступившего в силу с 1 марта 2021 г. Постановления Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21», в соответствии с главой №VIII, п.132 «Очистка, промывка, дезинфекция ствола мусоропровода должна проводиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим управление многоквартирным домом или эксплуатацию общежитий и центров временного размещения, не реже чем 1 раз в месяц;*

*Распоряжение Файзуллина И.Э. МСАЖКХ РТ от 03 августа 2016 г. №32/р «Об утверждении Методических рекомендаций по содержанию (очистке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностики внутренней поверхности ствола мусоропровода, не оснащенного стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода»;*

*Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», п.5.9.20. Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов должна производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов Госсанэпидемнадзора; п.5.9.10. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать: б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов;*

*Постановление КМ РТ от 26 декабря 2013 г. N 1063 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2010 N 250 «О мерах по повышению качества оказываемых населению жилищных и коммунальных услуг и обоснованности размера платы за них» п.9.Содержание мусоропровода (Таблица 9.1);*

*Постановление КМ РТ от 22 января 2015 г. № 29 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 г. № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан». Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей);*

*На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 г., зарегистрированного в Минюсте РФ 15 июля 2010 г., регистрационный N 17833 (п. 8.2.2., и п.9.2);*

*Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями;*

*Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами превышающими установленную продолжительность»;*

*Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о Государственной регистрации (регистрационного удостоверения);*

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 августа 2011 г. N 906н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;*

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;*

*Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациям, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;*

*ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».*

*ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».*

*ГОСТ 31416-2009 «Межгосударственный стандарт. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия».*

*СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».*

*СанПиН 42-128-4690-88«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»*

 ...п.4.2 мусоропроводом оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 метра и более

*свод правил по проектированию и строительству СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» (введен в действие постонавлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №148)*

...п.8.2.2. мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройством, обеспечивающим возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции.

*СанПиН 2.1.2.2645-10*

*СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».*

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*

 **P.S.** Возможна ли уборка и дезинфекция мусоропровода без системы отвода воды? (о применении мобильного роботизированного очистного комплекса для механической очистки и дезинфекции с дезодорацией внутренней поверхности стволов мусоропроводов жилых и общественных зданий).

Cогласно новым санитарно-эпидемиологическим нормам (СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»), мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции. Пункт 8.2.3. данного документа гласит: «Мусороприёмная камера должна быть оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, содержаться в исправном состоянии».

Мусоропроводы советских времён не отвечают требованиям современности и значительно проигрывают мусоропроводам нового поколения во всех отношениях: шумные, грязные, без соответствующего оборудования. Кроме того, очистка мусоропровода не обходится без влажной уборки: тщательной промывки водой, что представляет большую сложность. Для стока моюще-дизенфицирующих водных растворов в полу камеры должен быть размещен трап, присоединенный к фекальной канализации дома.

До появления в декабре 2011года, применяемого мобильного роботизированного очистного комплекса, вариантов решения проблемы могло быть два, когда жильцы дома решают, что могут обойтись без мусоропровода, и принимают решение-заварить загрузочные клапаны, решение далеко не идеальное и вызывающее массу споров и комментариев. Другой вариант  когда жильцы дома могут принять решение о «модернизации» мусоропровода, в соответствии с современными нормами. При этом необходимо учесть, что реконструкция будет осуществляться за счёт средств жильцов данного дома, а это удовольствие довольно затратное и как следствие-дорогое. Поэтому механическая очистка и дезинфекция мусоропроводов мобильным роботизированным очистным комплексом, та самая золотая средина, позволяющая померить сторонников и противников мусоропроводов в многоэтажных жилых домах как советской так и современной постройки.

..п.2.2.6. во вновь строящихся жилых домах, 5 этажей и более, следует устраивать мусоропроводы.